关于汇编版本的重要说明

80386以后的32位寄存器及32位数据处理指令，不能在MASM5.0版本下正常使用，要在MASM6.0版本上才能正常汇编和连接，并生成可正常执行的文件。

要使用80386以后的扩展指令，必须在源程序的首行加上

.386/.486/.586

伪指令。

MASM6.0将汇编和连接合并在ML.EXE中，其基本用法是

ML 源程序文件名

MASM6.0的调试工具是CV.EXE，进入方法是

CV 执行文件名

CV的基本调试命令与DEBUG一样，在它的命令（COMMAND）窗口中使用即可（命令提示符为 >）。要观察各种信息（如寄存器、内存、输出结果等），可在其VIEW菜单中选择；要设置断点，可在其WATCH菜单中点BREAKPOINT来设置。

DEBUG32.EXE也可用来调试包含32位特征的程序。

陆遥

2017.7.11